报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金 额(元)** |
| **综合单价** | **合 价** | **品牌** |
| 1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.名称:原木门拆除2.门窗洞口尺寸:M1000\*2100、M1200\*2100、M1500\*2100、M1400\*21003.其他:放到建设方指定位置 | 樘 | 4 |  |  | \ |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除后的材料2.运距:运至建设方指定地点 | 项 | 1 |  |  | \ |
| 3 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1000\*2100、M1200\*2100、M1500\*2100、M1400\*2100、M3360\*21002.门框、扇材质:甲级防盗门（外开）3.颜色:由建设方现场确定4.其他:满足相关规范及建设方使用要求5.品牌要求：盼盼、美心、步阳 | m2 | 10.71 |  |  |  |
| 4 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M3360\*37302.门框、扇材质:甲级防盗门（外开、含亮窗）3.颜色:由建设方现场确定4.其他:满足相关规范及建设方使用要求品牌要求：盼盼、美心、步阳 | m2 | 8.06 |  |  |  |
| 5 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:普通木门M1000\*21002.其他:建设方提供主材，满足建设方使用要求 | 樘 | 1 |  |  | \ |
| 6 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1930\*2140、C1940\*2140、C1930\*2250、C1900\*21402.框、扇材质:防盗窗，不锈钢管，边框及横向方管：2cm\*3cm,壁厚1.2mm；纵向圆管：φ20mm，壁厚1.0mm；管内加实心钢筋，钢筋直径10mm以上，间距8-10cm。3.型号:含两个逃生门、含锁4.其他:内装，并满足相关规范及建设方使用要求 | m2 | 33.36 |  |  | \ |
| 7 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3360\*7302.框、扇材质:防盗窗，不锈钢管，边框及横向方管：2cm\*3cm,壁厚1.2mm；纵向圆管：φ20mm，壁厚1.0mm；管内加实心钢筋，钢筋直径10mm以上，间距8-10cm。3.其他:内装，并满足相关规范及建设方使用要求4.位置:走廊 | m2 | 4.47 |  |  | \ |
| 8 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗代号:C1900\*21002.窗帘材质:双层布艺窗帘（1层纱，1层布）3.窗帘高度:2300mm4.窗帘杆:1.2mm厚两道铝合金罗马杆φ505.双层，遮光率90%以上、克重500克/平方以上，窗帘布采用防霉速干面料6.窗帘褶皱比例为1：27.含吊环，支架等配套附件8.带幔要求:无9.颜色：由建设方现场确定10.备注:本工程是窗帘未展开工程量，综合考虑自主报价11.其他:满足相关规范及建设方使用要求 | m | 4.37 |  |  | \ |
| 9 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗代号:C1930\*22502.窗帘材质:双层布艺窗帘（1层纱，1层布）3.窗帘高度:2450mm4.窗帘杆:1.2mm厚两道铝合金罗马杆φ505.双层，遮光率90%以上、克重500克/平方以上，窗帘布采用防霉速干面料6.窗帘褶皱比例为1：27.含吊环，支架等配套附件8.带幔要求:无9.颜色：由建设方现场确定10.备注:本工程是窗帘未展开工程量，综合考虑自主报价11.其他:满足相关规范及建设方使用要求 | m | 4.73 |  |  | \ |
| 10 | 010810001005 | 窗帘 | 1.窗代号:C1930\*2140、C1940\*21402.窗帘材质:双层布艺窗帘（1层纱，1层布）3.窗帘高度:2340mm4.窗帘杆:1.2mm厚两道铝合金罗马杆φ505.双层，遮光率90%以上、克重500克/平方以上，窗帘布采用防霉速干面料6.窗帘褶皱比例为1：27.含吊环，支架等配套附件8.带幔要求:无9.颜色：由建设方现场确定10.备注:本工程是窗帘未展开工程量，综合考虑自主报价11.其他:满足相关规范及建设方使用要求 | m | 27.12 |  |  | \ |
| 11 | 010810001003 | 窗膜 | 1.窗代号:C2370\*475、C1470\*4752.窗帘材质:磨砂膜3.带幔要求:无4.颜色：由建设方现场确定5.备注:本工程是窗帘未展开工程量，综合考虑自主报价6.其他:满足相关规范及建设方使用要求 | m2 | 2.95 |  |  | \ |
| 12 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块600\*240\*240mm2.墙体类型:240mm内墙3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM104.其他:满足相关规范及建设方使用要求 | m3 | 6.74 |  |  | \ |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砌块墙2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚干混抹灰砂浆 DP M103.其他:满足相关规范及建设方使用要求 | m2 | 56.16 |  |  | \ |
| 14 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面2.腻子种类:成品腻子3.刮腻子遍数:满刮腻子两遍4.油漆品种、刷漆遍数:净味乳胶漆两遍5.部位:砌块墙6.其他:满足相关规范及建设方使用要求 | m2 | 56.16 |  |  | \ |
| 15 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75mm\*50mm轻钢龙骨隔断2.夹层材料品种:内含隔音层3.面层材质:9.5mm纸面石膏板4.其他:满足相关规范及建设方使用要求 | m2 | 27.14 |  |  | \ |
| 16 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面2.腻子种类:成品腻子3.刮腻子遍数:满刮腻子两遍4.油漆品种、刷漆遍数:净味乳胶漆两遍5.部位:隔断6.其他:满足相关规范及建设方使用要求 | m2 | 54.27 |  |  | \ |
| 17 | 03B001 | 线路改造 | 1. 包含电线改造2、满足相关规范及建设方使用要求

3、BV-2.5 | m | 40 |  |  | \ |
| 18 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽2.材质:PVC 30\*20 | m | 20 |  |  | \ |
| 19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关2.安装方式:明装3.其他:满足相关规范及建设方使用要求 | 个 | 1 |  |  | \ |
| 20 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 234.15 |  |  | \ |
| 总计（小写）： |

**注：1、供应商所投报的的品牌须为报价清单“项目特征描述”中的品牌要求，如供应商未按要求填报品牌则采购人可根据品牌要求指定产品品牌。**

**2、报价包含完成本项目的人、材、机及所有费、税。**

 **3、质保期：2年**

**4、工期：防盗门2024年2月26日安装完毕，其他工程2024年2月7日（含）前完工。**

**5、履约保证金：签订合同前交纳合同金额3%作为本项目的保证金，验收合格转为质保金，质保期2年后无息退还。**

报价供应商（公章）：

法人代表或授权代表（签字）：

日期：　　　年　　月　　日