|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **幼儿园教室（群体楼四楼）改造维修项目报价清单** | | | | | | | | |
| 项目编号 | 项目名称 | 特征描述 | | 单位 | | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 暖气罩制作安装 | 1.规格：1.9m\*0.8m\*0.22m\*3个，配铝合金散气百叶150cm\*60cm， 2.材质：17mm多层木工免漆双面板、四周用木龙骨支撑，木龙骨（20mm\*30mm）框架间距不大于40㎝ 3、颜色由幼儿园现定； | | 个 | | 3 |  |  |
| 2 | 四层窗户外铝合金网格防护网安装 | 铝合金网格式120mm\*120mm菱形防护网，用铝合金压条压边，中间开救援口。 | | m2 | | 15.2 |  |  |
| 3 | 更换窗纱 | 纱窗规格：1550mm\*550mm | | 个 | | 6 |  |  |
| 4 | 维修更换窗户扇锁扣 | 合金材质 | | 个 | | 6 |  |  |
| 5 | 明装五孔插座安装 | 明装五孔插座安装（带开关）正泰、西门子、公牛等 | | 个 | | 3 |  |  |
| 6 | PVC线槽铺设 | 规格：30mm\*20mm | | m | | 35 |  |  |
| 7 | 木门油漆 | 批补木门腻子、刷漆三道，颜色与原门基本保持一致 | | ㎡ | | 2.72 |  |  |
| 8 | 拆除舞蹈室木扶手 | 保护性拆除舞蹈室木扶手，修补膨胀螺栓孔口，涂料修补 | | 套 | | 3 |  |  |
| 9--1 | 消毒灯 | 30W紫外线消毒灯 | | 个 | | 6 |  |  |
| 9--2 | 双联开关 |  | | 个 | | 3 |  |  |
| 9--3 | PVC穿线管 | PVC穿线管20m\*15m | | 米 | | 25 |  |  |
| 9--4 | 管内穿线 | BV2.5mm2 | | 米 | | 40 |  |  |
| 10 | 维修窗户 | 6扇窗户维修 | | 扇 | | 6 |  |  |
| 11 | 地面压条 | 门口地面铝合金压条0.9m长 | | 根 | | 1 |  |  |
| 12 | 更换灯管 | 原普通灯光改为LED灯管，LED16W灯管（三雄极光） | | 根 | | 18 |  |  |
| 13 | 更换木门玻璃 | 280\*480一块 | | 块 | | 1 |  |  |
| 15 | 制作安装不锈钢洗碗池 | 国标304板材，厚1mm，规格：长75cm\*池深度25cm\*宽50cm，不锈钢架支撑,支架用1.5mm厚、38mm圆管制作，所有阳角处均为圆弧，总高90cm，含2个镀铬长脖铜芯水龙头。含下水洁具（九牧牌）。后墙面采用304板材，1mm厚不锈钢板5cm\*25cm护墙板以免墙面潮湿。 | | 套 | | 1 |  |  |
| 16 | 制作安装不锈钢洗手池 | 国标304板材，厚1mm，规格：长280cm\*宽35cm\*池深度26cm，不锈钢架支撑，支架用1.5mm厚、38mm圆管制作，所有阳角处均为圆弧，总高60cm，5个镀铬长脖铜芯水龙头。含下水洁具（九牧牌），后墙面采用304板材，1mm厚不锈钢板5cm\*25cm护墙板以免墙面潮湿 | | m | | 2.8 |  |  |
| 17 | 制作安装不锈钢拖把池 | 国标304板材，厚1mm，规格：长100cm\*高40cm\*宽35cm，支架用1.5mm厚、38mm圆管制作，所有阳角处均为圆弧，1个镀铬长脖铜芯水水笼头，含下水洁具(九牧牌），后墙面采用304板材，1mm厚不锈钢板5cm\*25cm护墙板以免墙面潮湿。 | | 个 | | 1 |  |  |
| 18 | 衣机底座 | 制作安装不锈钢洗衣机底座500\*500\*150，镀锌角钢60\*60，底部支架，面层铺1mm厚304不锈钢板 | | 个 | | 1 |  |  |
| 19 | 拆除钢板 | 拆除堵窗户钢板，2米\*2米 | | 块 | | 1 |  |  |
| 20 | 制作安装不锈钢门 | 201材质，1.5m\*2m\*1个，边框及横撑38\*25方管1.1mm厚，中间穿25圆管1.1mm厚，菱形拉结造型。管与管之间净空小于11cm，（子母门，穿钉锁，含明挂锁一把）。 | | ㎡ | | 3 |  |  |
| 21 | 制安木扶手 | 走廊楼梯处制作安装儿童用靠墙木扶手，墙上固定，位置高低按幼儿园要求安装 | | m | | 3.2 |  |  |
| 22 | 室内楼梯间防坠尼龙网 | 室内楼梯间、窗户部位安装防坠尼龙网，幼儿园彩色装饰网，10cm的网孔（粗6mm），含膨胀螺丝等配件。9.06m\*2m，5.14m\*1.05m，5.16m\*1.05m | | ㎡ | | 28 |  |  |
| 23 | 室外楼梯尼龙护栏 | 幼儿园彩色装饰网，10cm的网孔（粗6mm）安装固定，立柱4根，高2.5m，DN50镀锌钢管，壁厚3.8mm | | ㎡ | | 11.1 |  |  |
| 24 | 洗衣机及热水器电源 | BV2.5mm2铜线36m、线槽12m、空开2p32A（含空开盒带漏电保护），五孔插座二个（带开关），品牌：德力西、正泰等 | | 套 | | 1 |  |  |
| 25 | 安装上水管 | 国标DN32PPR管2.0Mpa，金牛、联塑、金德等 | | m | | 29 |  |  |
| 26 | 安装下水管 | 国标DN110PVC下水管，联塑、康辉、康乐等 | | m | | 16 |  |  |
| 27 | 楼板过墙洞 | 楼板打120过墙洞、穿线25、上水管40 | | 个 | | 3 |  |  |
| 28 | 拖把池底座 | 150㎝\*50㎝\*12㎝地台砖砌后粘外漏面贴瓷砖 | | 个 | | 1 |  |  |
| 29 | 铲除涂料层 | 房间铲除原涂料面层 | | m2 | | 134.5 |  |  |
| 30 | 888涂料三遍 | 房间888涂料三遍 | | m2 | | 134.5 |  |  |
| 31 | 铲除涂料层 | 走廊铲除部分原涂料面层 | | m2 | | 37.5 |  |  |
| 32 | 888涂料三遍 | 走廊888涂料三遍 | | m2 | | 37.5 |  |  |
| 33 | 垃圾外运及室内保洁 | 垃圾清理外运及室内保洁（含窗户玻璃） | | 项 | | 1 |  |  |
| 总报价： | | | | | | | | |
| 公司名称： | | | | | | | | |
| 负责人： | | | 联系电话： | |  | | | |
| 1. 预算价：26330.00元，如超过预算价视为无效报价。 2. 工期：20天，   3.质保期：1年，该预算包含所有材料、垃圾清运、税金等费用 | | | | | | | | |

**注：供应商应按报价单的格式填写，并签字盖章后生效。**