|  |  |
| --- | --- |
| **河南师范大学崇文楼五楼屋面防水维修报价清单** |  |
| **序号** | **项目** | **描述** | **单位** | **工程量** | **单价** | **合计** | **品牌** |
| 1 | 隔热板拆除 | 1.屋面架空隔热板（砖支柱）拆除 2.面层495\*495\*30㎜预制钢筋混凝土隔热板 ,损坏隔热板，运至校外，自行处理 | m² | 590 |  |  | / |
| 2 | 隔热板安装 | 1.屋面架空隔热板（砖支柱）安装 2.面层495\*495\*30㎜预制钢筋混凝土隔热板，以实际工作量为准 | m² | 377.5 |  |  | / |
| 3 | 防水层拆除 | 铲除旧防水层，运至校外，自行处理 | m² | 677 |  |  | / |
| 4 | 铺层面防水卷材 | 基层涂刷底油，铺GB18242-2008改性沥青聚脂胎sbs厚4MM，-20º防水卷材，施工工艺按国家相关规定规范施工，品牌开来、锦绣。 | m² | 677 |  |  |  |
| 5 | 石膏板 | 60\*60㎝石膏板 | m² | 1.8 |  |  | / |
| 6 | 垃圾 | 楼顶土方、隔热板、杂草，垃圾运至校外，自行处理 | m³ | 10 |  |  | / |
| 总报价（小写）： 公司名称（加盖公章）：　 |
| 签字： 联系电话： |
|

|  |
| --- |
| 施工要求：1.工程预算价44900元，超过预算价为无效报价； 2.施工期10天； 3.质保期5年； 4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等； 5.主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工。6.供应商所投报的的品牌须为报价清单“项目特征描述”中的参考品牌，如供应商未按要求填报品牌则采购人可根据参考品牌指定产品品牌。 |

 |