|  |
| --- |
| **河南师范大学家属院群体楼一层卫生间改造项目****报价清单** |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金 额(元)** |
| **综合单价** | **合 价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 拆除工程 |
| 1 | 010103002002 | 垃圾外运 | 1.所有土建及安装所产生的建筑垃圾2.含从楼内运至楼外，后运至甲方指定地点，运距自行考虑，合理计入 | 项 | 1 |  |  | 　 |
| 2 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.部位:大便槽、小便槽砖砌台拆除 | m3 | 1.83 |  |  | 　 |
| 3 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.部位:砖砌隔断2.拆除高度:1.56m3.拆除砌体的截面尺寸:0.27m\*0.87m4.砌体表面的附着物种类:瓷砖 | m3 | 0.37 |  |  | 　 |
| 4 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.地砖拆除2.拆除面层、粘接层 | m2 | 11.21 |  |  | 　 |
| 5 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.墙裙拆除，高1.8m2.拆除面层及粘接层 | m2 | 30.02 |  |  | 　 |
| 6 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.墙裙以上的墙面涂料铲除 | m2 | 31.09 |  |  | 　 |
| 7 | 011609001002 | 靠墙扶手拆除 | 1.靠墙扶手拆除 | m | 2.4 |  |  | 　 |
| 8 | 011609002003 | 隔墙拆除 | 1.彩钢岩棉夹芯板隔墙（含门）2.拆除隔墙的饰面种类:彩钢板 | m2 | 7.87 |  |  | 　 |
| 9 | 011609002004 | 隔断拆除 | 1.部位：大便槽隔断拆除（4个）2.高度：1.2m | m2 | 6.91 |  |  | 　 |
| 10 | 011610001002 | 木门拆除 | 1.部位:卫生间入口处木门拆除（带亮窗）2.门窗洞口尺寸:0.95m\*2.7m | 樘 | 1 |  |  | 　 |
| 新建工程 |
| 1 | 010401012001 | 砖砌拖布池 | 1.砖砌拖把池 砖规格240\*115\*53 2.含贴面砖200\*3003.规格:内径800\*800mm，支墩高800mm4.配合比:M5水泥砂浆5.砖墙厚度 120mm | 个 | 1 |  |  | 　 |
| 2 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲便台2.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰蒸压砖3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌混合砂浆 | m3 | 1.04 |  |  | 　 |
| 3 | 010605002001 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙（防潮）2.钢材品种、规格:QC100\*50\*0.6mm轻钢龙骨框架，竖骨间距400mm，内填50厚岩棉，石膏板饰面（板缝加填缝剂，采取网格布绷带粘接）3.含一樘门 | m2 | 7.87 |  |  | 　 |
| 4 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成品单扇木门（950mm\*2700mm）2.含五金及配件含门套木质门（美心、盼盼、步阳） | 樘 | 1 |  |  | 　 |
| 5 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.墙面1500mm高防水2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水涂膜（3遍） | m2 | 25.51 |  |  | 　 |
| 6 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂膜2.含蹲便台处 | m2 | 19.1 |  |  | 　 |
| 7 | 011101006001 | 地面填充、修补、找平 | 1.拆除地面时，破坏到混凝土垫层或需填充部分缺空时的填充、修补及找平 | 项 | 1 |  |  | 　 |
| 8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆（参建筑108胶）2.面层材料品种、规格、颜色:600\*600防滑地砖3.瓷砖阳角处，墙砖倒角碰角4.含蹲便台处平面及立面砖 | m2 | 19.1 |  |  | 　 |
| 9 | 011204003001 | 块料墙面 | 面砖墙裙（1.8m高）1.结合层:粉状型建筑胶贴剂2.面层材料品种、规格、颜色:600\*300mm块料墙面（浅亮色）3.瓷砖阳角处，墙砖倒角碰角 | m2 | 30.02 |  |  | 　 |
| 10 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.含门、五金、配件（不锈钢）2.部位:大小便3.材质:防水 防潮 耐撞击抗倍特板4.大便池隔断4位1.2m\*1.8m5.小便池隔断3位 0.4m\*0.9m | m2 | 16.92 |  |  | 　 |
| 11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨600\*600规格38mm龙骨宽、厚度不低于1.0mm2.集成吊顶600\*600铝扣板，厚度不低于0.7mm3.吊筋D8mm，间距不低于1.2m | m2 | 18.3 |  |  | 　 |
| 12 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙裙以上刷乳胶漆2.清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 32.69 |  |  | 　 |
| 13 | 011503001001 | 蹲便器扶手 | 1.材质：不锈钢防滑扶手（内管为201不锈钢，外套抗菌防滑尼龙）2.规格：管径5cm，不锈钢管壁厚需满足甲方要求且需满足国家最新规范要求3.含固定件等配件安装 | m | 7.92 |  |  | 　 |
| 14 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:单孔成品大理石台面、台下盆12mm后、人造大理石、颜色为浅亮色2.支架为：不锈钢、配件品种、规格:580\*550mm3.含台面开孔 | 个 | 1 |  |  | 　 |
| 15 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.框材质、断面尺寸:（580\*800mm）无框洗漱镜 | m2 | 0.46 |  |  | 　 |
| 拆除工程 |
| 1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1、拆除卫生间内给水管及管道附着物（含小便冲洗管道）2、规格：De25、De32 | m | 16.3 |  |  | 　 |
| 2 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1、拆除卫生间内洗脸池 | 套 | 1 |  |  | 　 |
| 3 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1、拆除卫生间内拖布池 | 套 | 1 |  |  | 　 |
| 4 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1、拆除卫生间内大便槽冲洗水箱及冲洗管道 | 套 | 1 |  |  | 　 |
| 5 | 011612002004 | 烘手器拆除 | 1、拆除卫生间内烘手器 | 个 | 1 |  |  | 　 |
| 6 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除卫生间内灯具 | 套 | 2 |  |  | 　 |
| 7 | 011613001002 | 插座拆除 | 1.拆除房间内插座 | 套 | 1 |  |  | 　 |
| 8 | 011613001003 | 开关拆除 | 1.拆除房间内双联单控开关 | 套 | 1 |  |  | 　 |
| 9 | 030411004001 | 拆除电线 | 1、拆除线槽、电线 | m | 7.9 |  |  | 　 |
| 电气安装工程 |
| 1 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关2.规格:250V 10A3.其他符合规范要求 | 个 | 1 |  |  | 　 |
| 2 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:暗装安全型五孔插座2.规格:250V 10A3.其他符合规范要求 | 个 | 1 |  |  | 　 |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管2.材质:刚性阻燃管3.规格:PVC 204.配管配置形式:暗配5.位置:从门口插座处引出感应器用电回路联结卫生器具感应阀6.其他符合规范要求 | m | 26.15 |  |  | 　 |
| 4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线2.配线形式:照明线路3.规格:BV-2.54.配线部位:从门口插座处引出感应器用电回路联结卫生器具感应阀5.其他符合规范要求 | m | 80.25 |  |  | 　 |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯2.规格:600\*600mm 220V 28W3.其他符合规范要求 | 套 | 2 |  |  | 　 |
| 6 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽、堵抹、调运砂浆、清理2.其他符合规范要求 | m | 11.65 |  |  | 　 |
| 7 | 031004009001 | 烘手器 | 1.名称:自动感应烘手器2.材质:ABS | 个 | 1 |  |  | 　 |
| 给排水安装工程 |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑2.挖土深度:1.5m以内3.弃土运距:依据现场情况酌情考虑 | m | 9.2 |  |  | 　 |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:原土，且符合设计及规范要求 | m | 9.2 |  |  | 　 |
| 3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、混凝土垫层破除及恢复 | m2 | 6.44 |  |  | 　 |
| 4 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1、墙面划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | m | 7.65 |  |  | 　 |
| 5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:塑料给水管PP-R2.介质:冷水3.材质、规格:PP-R管（S5系列） De254.连接形式:热熔5.水压试验、水冲洗、消毒:符合规范要求6.含管件安装，其它符合设计及规范要求7.位置:小便器给水支管、洗脸盆、拖布池给水管,暗敷 | m | 6.85 |  |  | 　 |
| 6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内2.介质:冷水3.材质、规格:PP-R管（S5系列） De324.连接形式:热熔5.水压试验、水冲洗、消毒:符合规范要求6.含管件安装，其它符合设计及规范要求7.位置:接感应式小便器主管，便器感应阀给水与给水干平管连接立管部分，暗敷 | m | 11.7 |  |  | 　 |
| 7 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内暗敷2.介质:冷水3.材质、规格:PP-R管（S5系列） De404.连接形式:热熔5.水压试验、水冲洗、消毒:符合规范要求6.含管件安装，其它符合设计及规范要求7.位置:便器冲洗阀给水干平管 | m | 5 |  |  | 　 |
| 8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内埋地2.介质:污水3.材质、规格:UPVC De1104.连接形式:粘接5.含管件安装，与原有排水立管连接，其它符合设计及规范要求 | m | 6 |  |  | 　 |
| 9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内埋地2.介质:污水3.材质、规格:UPVC De754.连接形式:粘接5.含管件安装，其它符合设计及规范要求 | m | 4 |  |  | 　 |
| 10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内埋地2.介质:污水3.材质、规格:UPVC De504.连接形式:粘接5.含管件安装，其它符合设计及规范要求 | m | 5.2 |  |  | 　 |
| 11 | 031003001001 | 水龙头 | 1.名称:拖布池长颈水嘴2.材质:铜质3.规格、压力等级:DN15 | 个 | 1 |  |  | 　 |
| 12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:PPR铜芯截止阀2.规格、压力等级:De253.连接形式:热熔连接4.其它符合设计及规范要求5.位置:接洗脸盆支管处安装 | 个 | 1 |  |  | 　 |
| 13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:PPR铜芯截止阀2.规格、压力等级:De323.连接形式:热熔连接4.其它符合设计及规范要求5.位置:接小便器水平管处 | 个 | 1 |  |  | 　 |
| 14 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:PPR铜芯截止阀2.规格、压力等级:De403.连接形式:热熔连接4.其它符合设计及规范要求5.位置:便器冲洗阀给水干平管 | 个 | 1 |  |  | 　 |
| 15 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆2.规格、类型:台式洗脸盆3.含红外感应立式水嘴、金属软管、角阀、排水栓及排水管等4.其它符合设计及规范要求 | 组 | 1 |  |  | 　 |
| 16 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:大便器2.规格、类型:感应式冲洗阀蹲式大便器3.附件名称、数量:含红外线感应冲洗阀及配套管件、冲洗管等全套 | 组 | 4 |  |  | 　 |
| 17 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器2.规格、类型:感应式冲洗阀挂式小便器3.附件名称、数量:含红外线感应式冲洗阀及相应管件、冲洗管、排水管等全套 | 组 | 3 |  |  | 　 |
| 18 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢防臭地漏（含拖布池排水）2.型号、规格:DN50 | 个 | 3 |  |  | 　 |
| 电梯间防水工程 |
| 1 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：电梯井四周立面2.材料：2mm厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 41 |  |  | 　 |
| 2 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.部位：电梯井底面2.材料：2mm厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 16.17 |  |  | 　 |
| 措施项目 |
| 1 | 011701002001 | 脚手架 | 1.管线安装、天棚、墙面刷漆铲除及其他可能用到的脚手架综合考虑在内 | 项 | 1 |  |  | 　 |
| 总报价（小写）： 公司名称（**加盖公章）**：　　　 |
| 　**签字**： 联系电话：　　 |

施工要求：1.工程预算价38500元，超过预算价为无效报价；

2.施工期20天；

3.工程质保期为1年（防水工程5年）；

4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等；

5.主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工。