河南师范大学创新港校区3-4号书院室内、外晾衣杆安装项目报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金 额(元)** | |
| **综合单价** | **合 价** |
|
| 1 | 011505002001 | 晒衣杆 | 1.位置:3号书院 2.晾衣杆品种:不锈钢晾衣杆，每套2根，每根长度约2200mm 3.晾衣杆规格:304无缝不锈钢圆管，材料壁厚≥1.2mm，圆管DN25mm，长度2200mm，表面抛光处理，所有的晾衣杆不允许焊接，综合考虑损耗，安装后承重不低于50KG 4.固定端:304不锈钢开口法兰，材料厚度≥2mm，开口内径26mm，固定螺栓≥3个 5.安装高度结合现场确定 6.包含脚手架、垂直运输费用 | 套 | 544 |  |  |
| 2 | 011505002002 | 晒衣杆 | 1.位置:4号书院 2.晾衣杆品种:不锈钢晾衣杆，每套2根，每根长度约2200m 3.晾衣杆规格:304无缝不锈钢圆管，材料壁厚≥1.2mm，圆管DN25mm，长度2200mm，表面抛光处理，所有的晾衣杆不允许焊接，综合考虑损耗，安装后承重不低于50KG 4.固定端:304不锈钢开口法兰，材料厚度≥2mm，开口内径26mm，固定螺栓≥3个 5.安装高度结合现场确定 6.包含脚手架、垂直运输费用 | 套 | 526 |  |  |
| 3 | 011505002003 | 晒衣架 | 1.上横杆规格:304不锈钢，直径不小于50mm，厚度不小2.0mm，长度3.0m 2.下横杆规格:304不锈钢，直径不小于25mm，厚度不小于1.0mm厚,长度3.0m 3.立杆3根:304不锈钢，直径不小于70mm，厚度不小于2.0mm厚，地下埋深300mm，地上高度2.0m 4.立杆基础:C25混凝土，规格为300mm\*300mm\*300mm 5.包含不锈钢材料、安装、基础及土方等费用 | 个 | 80 |  |  |
| 4 | 01B001 | 晾衣撑 | 1.晾衣撑长度:不小于1.5m 2.带叉头、末端把手 | 个 | 1070 |  |  |
| 总报价（小写）： 公司名称（盖公司章）：  负责人（签字）： 联系人电话： | | | | | | | |

要求：1.项目预算价161538.65元，超过预算价为无效报价；

2.施工期15天；

3.质保期1年；

4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等；

5.项目施工单位应按规定为施工人员购买人身意外伤害险等险种；

6.材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工；

7. 报价单须加盖公司章，否则无效；

8.供应商提交报价单时，请一并将营业执照发送至指定邮箱。