电缆采购

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 数量 | 电缆型号 | 单价（元）/米 | 合计（元） | 品牌 |
| 1 | 164米 | 2根 | WDZ—YJY—4\*95+1\*50 |  |  |  |
| 2 | 109米 | 1根 |
| 3 | 160米 | 1根 |
| 4 | 155米 | 1根 |
| 5 | 103米 | 1根 |
| 总计 | 855米 | 6根 |
| 总报价（大写）： 小写： | | | | | | |
| 公司名称： 签字并盖章： | | | | | | |

一、项目最高限价：人民币肆拾万元整（¥400000.00）

二、采购要求：

1. 供应商为制造商：须具有省部级质量技术监督部门颁发的工业产品生产许可证；如供应商为代理商，需提供生产厂家的工业产品生产许可证复印件（加盖代理商的公章）；

2. 质量：满足国家规范及验收合格标准；

3. 投标人所投电缆产品的导体、绝缘、填充及内衬层、外护套及成品均应符合相关国家标准；

4. 投标人需按本标准的技术要求，完成所投电缆的设计、制造、运输、仓储、指导安装和调试、试运行

5. 投标人应承担在执行合同过程中与施工方配合、现场指导、调试、试运行等相关活动费用，不得再向采购人申请任何费用，同时应按照采购人的时间要求，及时与各单位配合；

6.电缆进场后，如有必要采购人可以送质量监督部门进行取样抽检，如抽检合格费用由采购人承担，抽检不合格费用由供应商负责。各投标人必须提供检测报告及合格证。电缆性能应符合国家相关标准规定，交货长度不得是负误差；

7.成品电缆标志：成品电缆护套上应有制造厂厂名，产品型号及额定电压的连续标志，标识字迹清晰，容易辨认，耐擦；

8.包装：电缆应妥善包装在符合 JB/T8137-1999 规定的要求的电缆盘上交货，所有电缆末端应可靠封堵、密封，并用适当的方法牢固地固定在电缆盘上，重量不超过80KG的短段电缆允许成圈包装。

三、交付期：要求2022年1月5日前；

四、供货地点：东区综合实验楼（东侧车库入口）。

五、请于2022年1月1日上午10：[30之前将报价发送至hqxm3325021@163.com](mailto:30之前将报价发送至hqxm3325021@163.com)逾期发送或者未发送指定邮箱的，采购人不予受理。

六、售后服务：成交供应商提供的所有产品在正式验收后免费质保15年，包括施工安装调试和技术支持等；

七、履约保证金及付款方式：

1.签订合同之前向招标人指定账户支付中标总额的3%的履约保证金。

2.签订合同时，乙方向甲方交纳中标总金额的3%作为履约保证金；交货完毕，经甲方验收合格后30日内支付合同总额的100%，履约保证金自验收合格之日起转为质量保证金，货物正常运行满1年后无质量问题予以无息退还。

八、其他补充事宜

根据采购人疫情防控要求，项目负责人和配送人员等所有人员必须满足以下条件：提供身份证、48小时核酸检测阴性证明、绿标健康码、绿标行程码（14天未离开新乡市）等方可进入施工现场。