**明德北路与师大北路雨水管道连通报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **单位** | **工程量** | **单价（元）** | **合计****（元）** | **备注** |
| 1 | 拆水泥路面 | 现场切割、爆破规格：4.5\*1\*0.25 | m3 | 1.125 |  |  |  |
| 2 | 路沿石拆除 | 规格：1000\*300\*12尺寸：10 | m | 10 |  |  |  |
| 3 | 便道砖拆除 | 规格：250\*250\*0.04尺寸：9\*1 | m² | 9 |  |  |  |
| 4 | 草坪砖拆除 | 保护性拆除规格：250\*250\*0.06尺寸：39.5\*1 | m² | 39.5 |  |  |  |
| 5 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土2.挖土尺寸：83\*1.6（深）\*13.含工作面 | m3 | 132.8 |  |  |  |
| 6 | 垫层 | 1.混凝土强度等级C152.管下垫层尺寸：83\*0.4\*0.1（厚度） | m³ | 3.32 |  |  |  |
| 7 | 波纹管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN500（环刚度SN8） | m | 83 |  |  |  |
| 8 | 雨水处理井 | 1.雨水处理井（内径0.45\*0.75m，含垫层全高1.8m）2.垫层、基础材质及厚度:C15 混凝土垫层10cm厚，每边外扩20cm3.砌筑材料品种、规格、强度等级:外侧240mm厚MU15烧结实心砖4.勾缝、抹面要求:内侧M10水泥砂浆抹灰及勾缝5.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 | 座 | 5 |  |  |  |
| 9 | 雨水井盖 | 1. 盖板材质、规格:加厚铸铁雨水井盖2.外框尺寸：500\*800，厚度为3cm | 套 | 5 |  |  |  |
| 10 | 回填土方 | 1.密实度要求:夯实密度满足国家现行规范要求2.填方材料品种:素土3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 91.3 |  |  |  |
| 11 | 混凝土路面 | 1.混凝土厚度:250mm厚3.面层厚度、混凝土强度等级:C30 | m³ | 1.125 |  |  |  |
| 12 | 路沿石恢复 | 新水泥路沿石规格：1\*30\*12素土夯实、6cn水泥砂浆铺装层 | m | 10 |  |  |  |
| 13 | 便道砖恢复 | 5cm水泥砂浆铺装层便道砖规格：250\*250\*40尺寸：9\*1 | m² | 9 |  |  |  |
| 14 | 草坪砖恢复 | 5cm砂石铺装层原草坪砖恢复（新砖按30%计算） | m² | 39.5 |  |  |  |
| 15 | 垃圾外运 | 现场所有垃圾运至校外 | m3 | 33.4 |  |  |  |
| 总报价： |
| 公司名称： |
| 负责人： | 联系电话： |  |
| 1. 预算价：27767.00元，如超过预算价视为无效报价。
2. 工期：12天，
3. 质保期：1年，该预算包含所有材料、垃圾清运、税金等费用。
 |

**注：供应商应按报价单的格式填写，并签字盖章后生效。**