河南师范大学2023年职工生活广场二楼采购空调设备项目报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 规格与要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 所投品牌 |
| 1 | 空调 | 120风管机（自带6米铜管；8米风道，有3个出风口） | 规格：5匹风管式冷暖型空调  变频/定频：变频  能效比：≥3.30  能效等级：2级  额定制冷量(W)：≧12100  额定制热量(W)：≧13800  额定制冷功率(W)：≦5200W  额定制热功率(W)：≦4200W  电源电压（V）：3N-380V-50Hz  室内噪声 dB(A)：≤42  外机噪音 dB(A)：≤59  风量m³/h（内机/外机）：≧1700/5000  风道：单面彩钢酚醛风道8米，3个出风口  品牌要求：美的、格力、海尔 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 电源线 | ZCYJV-3\*4+2\*2.5mm² | ZCYJV-3\*4+2\*2.5mm²，沿原有桥架敷设，无桥架的需穿管敷设，施工方在穿管敷设时应按相关标准敷设，应美观，综合考虑室内空间的布局进行合理敷设，敷设路径需提前征求业主意见方可施工。 | 米 | 200 |  |  |  |
| 3 | 网管 | 风管改造 | 单面彩钢酚醛风道，8米/套含3个出风口 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 空调铜管 | 120风管机铜管加长 | 原有新装机器自带6米，若不够长，每增加1米100元，此项以实际用量计费。 | 米 | 10 |  |  |  |
| 5 | 施工 | 人工费 | 从配电柜走4平方铜线，穿过大厅到南墙外空调室外机处，距离约59米。 | 工时/天 | |  |  |  |
| 总报价（小写）：  公司名称（加盖公章）：  联系方式： 签字： | | | | | | | | |

要求：

1. 费用包含运输、装卸等完成本项目的所有费、税，开具增值税专用发票。

2. 供货期与安装期：中标之日起21天内调试完毕，达到正常使用标准；工完场清。

3. 质保期：六年

4.支付方式：验收合格后支付全款。

5.甲方联系人：杜老师 电话：3326304 如供应商对清单有疑问的请于甲方联系人联系。

6.营业执照的经营范围与本项目相关。并提供营业执照的扫描件。

7.本项目预算价为37400元，报价超过预算价为无效报价。符合资质条件的最低价中标。