**物理与材料科学学院**

**办公室取暖器安全责任告知书**

**取暖器使用安全注意事项：**

1、注意接线型号与电器功率的配套，插座不能位于电暖器正上方，插座必须设有可靠的接地装置，切不可任意调换插头接地片，以免发生危险。

2、电源线不要挂搭在散热片的表面，以防**烫坏电线绝缘层而造成触电事故**的发生。

3、接通电源前，应把电源线从线盒中全部拉出。

4、在使用电暖器时，绝对不要在上面盖东西，**更不可以烘衣服**等。电暖器上如果覆盖东西很容易使电暖器的热量不能及时散发而造成**烧机和引发火灾**。

5、移动电暖器时要小心，必须先切断电源。

6、电暖器不能与其他大功率电器同时使用，**防止因用电负荷过大，产生危险**。

7、有增湿功能的油汀电暖器，增湿瓶内的水在2h左右即会被用完，应及时加水，切勿干烧，否则容易烧坏增湿器，产生危险。

8、不要将易燃易爆物品放在电暖器附近，**杀虫剂、衣物、发胶、花露香水瓶**等可燃易燃品。

9、电暖器要做到用完即关，使用过程中人不要离开。

10、不要将手或脚靠在电暖器上取暖，容易烧伤。

11、石英管、卤素管电暖器使用时不要将水溅到电热管上，以免造成电热管爆裂伤人。

12、如果发现电暖器在使用时有任何的异常出现，应立即停止使用，及时让专业人员上门维修，不要自己自行拆卸维修。

13、**因电暖器使用不当导致火灾、烫伤等事故并不少见**，为了您的安全，请在使用前认真阅读使用说明书，熟悉电暖器的正确使用方法与安全注意事项，才能有效预防事故！

**我已阅读以上取暖器安全使用注意事项，并保证按照以上要求确保使用安全，并负担相应的安全责任。**

**使用取暖器办公室门牌号：**

**使用取暖器类型名称：**

使用人签字：

工号或学号：

年 月 日