河南师范大学东西校区树坑及道路维修项目

报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金 额(元)** |
| **综合单价** | **合 价** |
|
| 东西校区 |
| 1 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.材质:保护性拆除原树池，处理树根，原地面凹凸起部位找平2.含运输、实际情况结合施工现场3.其他未尽事宜详见施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m | 187.3 |  |  |
| 2 | 01B001 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格:树池砌筑（利用原拆除树池）2.基础、垫层:2cm厚M7.5水泥砂浆，C15砼靠背3.其他未尽事宜详见施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m | 187.3 |  |  |
| 3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:保护性拆除透水砖2.含运输、实际情况结合施工现场3.其他未尽事宜详见施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 118.02 |  |  |
| 4 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:20\*10\*6透水砖（旧砖利用95%）2.3cm厚1:3干硬性水泥砂浆3.原地面凹凸起部位找平4.其他未尽事宜详见施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 118.02 |  |  |
| 5 | 041001002002 | 拆除人行道 | 部位：化学北楼西北角路北1.材质:拆除25\*25cm人行道砖2.含运输、实际情况结合施工现场3.其他未尽事宜详见施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 149.05 |  |  |
| 6 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 部位：化学北楼西北角路北1.块料品种、规格:25\*25cm便道砖2.3cm厚1:3干硬性水泥砂浆3.原地面凹凸起部位找平4.其他未尽事宜详见施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 149.05 |  |  |
| 7 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘）石 | 部位：化学北楼西北角路北1.材质:拆除混凝土路缘石2.含运输、实际情况结合施工现场3.其他未尽事宜详见施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m | 16 |  |  |
| 8 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 部位：化学北楼西北角路北1.材料品种、规格:砼立缘石100\*12\*30cm2.基础、垫层:材料品种、厚度:20厚水泥砂浆垫层4.运距:依据现场情况自行考虑5.其他未尽事宜详见施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m | 16 |  |  |
| 9 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1.材质:保护性拆除原青石板及粘接层便道2.含运输、实际情况结合施工现场3.其他未尽事宜详见施工招标文件、现行标准及规范，并满足招标人使用功能要求 | m2 | 53 |  |  |
| 10 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:50×30cm青石板（旧砖利用95%）2.3cm厚1:3干硬性水泥砂浆3.原地面凹凸起部位找平，其余未尽事宜满足规范及相关部门验收要求 | m2 | 53 |  |  |
| 11 | 041001002004 | 拆除人行道 | 1.材质:石材便道2.含运输、实际情况结合施工现场 | m2 | 25 |  |  |
| 12 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:50\*50\*3cm石材（原石材利用50%）2.3cm厚1:3干硬性水泥砂浆3.原地面凹凸起部位找平，其余未尽事宜满足规范及相关部门验收要求 | m2 | 25 |  |  |
| 田家炳南侧 |
| 1 | 041001002005 | 拆除人行道 | 1.部位:拆除人行道砖及粘接层2.厚度:6cm3.包含运输、实际情况结合施工现场 | m2 | 100 |  |  |
| 2 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:10cm×20cm×6cm透水砖2.3cm厚干硬性水泥砂浆 | m2 | 100 |  |  |
| 总报价（小写）： 公司名称（盖公司章）：负责人（签字）： 联系人电话： |

要求：1.项目预算价66468.01元，超过预算价为无效报价；

 2.施工期:8月25日前完工；

 3.质保期2年；

 4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等；

 5.项目施工单位应按规定为施工人员购买人身意外伤害险等险种；

 6.材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工；

7.报价单须加盖公司章，否则无效；

8.供应商提交报价单时，请一并将营业执照发送至指定邮箱。