河南师范大学科技创新港博达园一站式社区

设备采购项目报价清单
	序号
	设备

名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价

（元）
	合计（元）
	投报

品牌

	1
	多媒体电视互动一体机
	整机系统要求
1.显示屏幕：≥86英寸，LED背光源，亮度：≥500cd/m²；对比度：≥5000:1，图像分辨率：3840×2160；可视角度：水平、垂直≥178°；液晶屏达到A级标准；
2.采用4mm防眩光钢化玻璃，表面硬度达到莫氏7级,玻璃采用其光透率必须＞88%，可见光反射率小于8.3%，雾度小于3.3%，检测符合GB15763.2-2005要求,具备抗重力冲击性，表面应力≥95MPa，耐200度温差等性能以适用学校各种环境需求；
3.一体机护眼模式状态下蓝光辐射能量符合A++级性能要求，蓝光加权辐亮度≤0.13W·m-2·sr-1，不造成视网膜蓝光危害，色域覆盖率（NTSC）＞85%。
4.触摸点数：支持20点同时触控，支持多人同时在白板上操作，20点同时写字不跳笔、不干扰；触摸速度快至2ms；
5.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.0mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.0mm，识别触摸大小最小2.0mm；书写笔顺细腻，笔触精度高，首点响应时间≤8ms，连续响应时间≤4ms，触摸有效识别≥2mm，定位精度：±0.5mm；
6.触摸结构：触摸框采用内置式全封闭设计，在教室里有较多粉笔灰或者其他粉尘覆盖也不影响触摸正常使用,需达到IP65级防水、防尘。
7.触摸框内部设计环保无毒害，符合RoHS指令2011/65/Eud的要求；
8.为保证一体机产品质量及使用效果，触摸屏通过抗遮挡检测、耐粉尘检测、耐扭曲检测、耐强光检测、平面跌落检测、重点区域扫描检测；
9.产品前置功能按键，具有≥6个前置功能按键。为了方便老师使用，功能按键和前置接口带中英文标识；
10.整机不少于3路前置双系统USB3.0接口，不少于1路高清HDMI 接口，不少于1路的USB触摸接口，双系统USB3.0接口支持Android系统和Windows系统读取外接设备； 
11.为了保障产品网络安全性，Android系统和Windows系统支持使用单独的无线网络，实现双网隔离模式；
12.产品使用平均无故障运行时间（MTBF）≥10万小时；
13.设备自带Android操作系统，安卓系统要求CPU：4核；运行内存：≥4G；存储≥32G；安卓版本15.0以上； 
14.支持一键开关童锁功能、图形锁、密码锁、图案锁、应用锁、U盘锁，按键自动锁确保产品安全与数据保护；
15.应用锁：支持对应用设置密码锁进行保护，打开受密码保护的应用时需要输入密码才能打开；
16.罗盘功能：在任意通道下任意界面，五指长按，可快速将罗盘移动到触控位置，罗盘上可快捷调出：返回，白板，OPS，主页，多任务，批注；
17.USB 权限：开启 USB 权限进行锁定 USB 口，插入 U 盘时需要输入密码才能打开 U盘；
18.智能护眼功能：实现一键图标开启和关闭智能护眼功能，提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗；
19.一键黑屏：整机开关机键支持短按进入黑屏模式，轻敲屏幕进行唤醒；长按开关机键关机；
二、电脑配置：
1、采用模块化电脑方案，处理器性能:采用Intel I7 10代处理器或以上配置；内存性能:16G DDR4内存或以上配置；硬盘性能:512G固态硬盘或以上配置；网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡；
2、设备兼容要求:OPS插拔式电脑与多媒体电视互动一体机必须为同一制造商生产；
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	2
	朗读亭
	（一）整体硬件
1.整机组成：
1）设备主体含朗读框体1个(包括静音排气扇，钢化玻璃、钣金框体、可旋转式升降座椅等)；
2）钣金框架：主体框架需采用优质冷扎板折弯焊接成型，整体钢制结构，表面静电喷粉防锈处理；
3）钢化玻璃：不小于10mm厚度钢化玻璃，安全可靠，隔音性能好；
4）朗读机含触摸屏≥1个，麦克风≥2个，专业耳机≥2个；主控机≥1个；
5）主控机：四核及以上高频处理器，运行内存≥4G，存储容量≥32G ,主要接口包括HDMI≥2个、USB2.0≥4个、RJ45≥1个、3.5mm接口≥2个、TF Card接口≥1个等，操作系统：Android9.0或以上；
6）动圈麦克风：高灵敏度动圈咪芯，频率响应：60Hz-18kHz，阻抗: 600Ω±30%，灵敏度：-50dB±3dB；
7）专业监听耳机：专业监听耳机，具备高度耐用性和佩戴性，灵敏度98dB/mW, 阻抗 32Ω；
8）监控系统：高清摄像头，最高分辨率≥1920×1080，内存卡≥32G；
9）时尚座椅：靠背采用人造皮革，透气性强；高回弹海绵坐垫，不易塌陷；气杆为高强合金，安全防护，稳固耐用，可升降范围≥20cm；电镀脚盘，承重强，胶圈防滑降低噪音；
10）定时器：支持软件以及后台管理设置时间，并且可多组定时设置，无需人工干预。断电记忆，断电无需重新设置;
11）全仓紫外线杀菌，提供一个健康安全的朗读空间；
2.规格尺寸
1）产品尺寸: 占地面积≥1.40㎡，长（L）≥1.30[m]X宽（W）≥1.00[m]X 高（H）≥2.20[m] 
2）额定电源：AC220V  50HZ
3）额定功率：整机≥150W，包含通风系统；
4）显示部分：触摸屏≥18.5英寸，分辨率≥1366*768
5）网络：支持无线 和有线
（二）朗读亭APP软件功能
1.支持3种及以上的登录方式：包括①微信扫码登录；②刷卡登录；③账号密码登录等。
2.搜索功能：支持按素材或作者名字的拼音首字母进行模糊搜索。
3.配乐朗读：用户选择朗读的文章，选择适合的配乐进行配乐朗读，同时系统根据素材类型、风格，结合大数据算法智能化精准匹配推荐背景音乐。
4.视频录制：用户可选择录制视频作品，录制时视频画面与文本同屏显示，支持视频画面全屏显示，视频作品清晰度不低于720P，录制完成后视频作品自动同步到朗读亭个人中心与微信小程序作品中心，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。（需配置摄像头）
5.视频配音：支持视频原声观看，支持试听他人进行配音模仿学习，开始配音后消除人声保留背景声音。影视、动漫画面支持放大模式，配音作品自动同步到小程序端，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。
6.绘本配音：用户可根据绘本内容进行配音录制，支持试听他人进行配音模仿学习，绘本支持手动翻页，绘本图片全屏模式，显示当前页数及总页数，绘本文字经过提取加工处理，形成字幕方便配音。支持多人亲子绘本配音。绘本配音作品自动同步到小程序端，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。
7.快速朗读，支持2种快速朗读方式：①随机一首，系统随机推荐一篇素材，用户可一键开始朗读；②自由录制，支持用户自带课本朗读、即兴朗读、上传素材朗读。
8.作品打分：读者朗读完成后显示作品分数，当作品低于某个分数时，会给与朗读者鼓励提示。
9.作品管理:支持读者对朗读完的作品进行以下操作：①作品回听②自动保存至草稿箱③发布作品 ④提交参赛⑤制作留声卡⑥扫描作品的二维码，进行分享；⑦发布作品经过审核后会同步到该素材试听列表、作品广场、小程序等模块。
10.试听他人：用户朗读前可试听该素材全国所有用户朗读的版本进行学习，该素材所有的朗读版本，包含置顶的名家示范音频，以及全国朗读爱好者朗读版本。试听他人模式下，可对他人朗读的作品进行点赞操作，同时支持该素材直接进入朗读界面进行录音。
11.作品广场：作品广场支持热门作品，最新作品两种展示维度，支持查看显示规则，支持查看机构作品排行，查看全国作品排行。作品详情支持播放、点赞、去朗读功能。
12.制作留声卡：①提供不少于10个主题分类的模板图片，模版图片不存在版权争议，可实时预览留声卡效果；②可直接打印留声卡。
★13.个人中心：①我的作品（草稿箱、已发布、参赛作品）；②测评中心，记录用户测评历史及测评分数结果；③背诵记录，记录用户历史背诵文章及背诵分数；④支持2种方式编辑个人头像和昵称,随机更换和扫码上传手机本地图片作为头像，支持昵称随机生成和用户手机扫码更换昵称；
该条参数需提供对应功能截图证明。
14.积分商城：①积分商城积分获取方式：每日签到获取积分、视频录制录制作品、配音录制作品、点赞作品、参与活动、参与投票等；②商城支持兑换实体物品与虚拟物品；③积分兑换奖品定期补货与更新。
15.普通话测评：
①支持字词模式：字词模式测评前支持不少于4种难度选择：普通、正常、较难、困难等，选择难度后将按照用户难度随机挑选字词生成题库。支持隐藏拼音、收藏字词。测评完成自动生成分数，分数包括发音分、声调分、音素分、音节分等维度；支持生成练习报告。支持查看所有收藏的字词、错题、重练。
②支持篇章模式：测评前可逐句点击进行试听和隐藏拼音。测评完成后支持在原文中用不同颜色标注出准确、不准、读错的单词，显示单句得分，包括准确度 流利度 完整度等。全篇测评完成后支持查看测评报告，包括分析图谱，显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况。
③支持考试模式：支持单音节词、多音节词、文章朗读等不少于三个部分测评，测试完成后支持查看测评报告，包括分析图谱，显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况。
16.英语测评：支持单句测评、全篇测评等方式，单句测评完成后会标记错误部分，显示测评分数，得分维度包括准确度、流利度和完整度等。全篇测评，测评完成后将得到篇章测评报告，包括分析图谱，显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况。
17.故障申报：用户选择故障类型上报后，系统可收到故障信息。
18.FAQ（常见问题及解答）：后台可编辑常见问题及对应的解答，支持实时更换展示内容。
19.活动模块：①支持活动信息轮播展示；②支持展示活动详情页，内容支持多段标题（如组织单位、参与方式、活动时间、活动规则、活动评奖等）；③支持展示活动作品排行榜，可分为全国排行和本机构排行；④支持活动作品试听、投票功能；⑤支持参与活动抽奖功能，抽奖内容支持虚拟奖品、实物奖品。活动抽奖次数支持自定义，抽奖获奖后信息通知；⑥活动结束后，支持活动评奖信息通知。
20.离线功能：①离线配乐朗读：断网状态下，用户仍可选择素材和配乐朗读；②离线配音：断网状态下，用户仍可选择视频或绘本素材进行配音演绎；③离线作品U盘导出：断网状态下，用户朗读完成后，可通过外置数据接口，将朗读作品导出到个人U盘；④离线作品保存：断网状态下，用户朗读的作品可保存在作品中心；⑤离线作品批量管理：断网状态下，管理员可对作品尽量批量删除或批量导出操作；⑥离线资源本地保存：音频、视频、文本、图片素材可全部本机存储。
21.延时自动退出登录：用户超时未退出时，系统将自动进行退出操作，保证用户数据安全。
★22.朗读亭录课功能：①使用后台课件中心提供的文件；②检测u盘的文件；③在线浏览ppt、word文件；④录屏功能；⑤录制麦克风声同时录制系统声音；⑥我的视频，可管理录制好的视频导出到u盘、删除、上传到云端；⑦录制时间达60分钟即自动保存到本地；
该条参数需提供对应功能截图证明。

（三）朗读亭管理后台
1、后台具备首页模块，需包含常用快捷功能屏保设置，登录管理等。支持显示常用数据，包括朗读作品量、朗读亭练习情况、资源朗读数、自由朗读数、登录访问情况等。
2、支持活动管理：
①可以显示活动列表，活动列表包含新增活动、启用/停用活动，导出活动数据，编辑活动、素材设置，活动海报，二维码，管理作品，报名信息，活动作品等功能。
②支持活动数据分析，可查询活动，一键生成活动报表pdf，包含活动概况：访问量，投票量，访问人数，报名人数；活动作品数量，作品播放量，作品点赞量，作品分享量，作品搜藏量，活动作品提交率。
3、支持朗读作品管理，需包含待审核作品列表，已审核作品列表，被举报作品列表，背诵记录，作品发布规则等。
4、支持用户管理：需包含微信用户管理、刷卡用户（学生管理）、班级管理等。
5、支持设备管理:需包括登录管理、首页界面展示、配音素材展示、背诵素材展示、屏保设置、轮播设置、用户登录记录等。
6、支持素材资源库管理：需包括分类管理、文本素材、视频素材、绘本素材、背景音乐、示范音频等资源的管理功能。
7、支持测评管理：需包括评测设置、字词标签库、普通话内容库、英语内容库、中文测评、英文测评等。
（四）朗读资源
1.朗读文章类资源总数≥70000篇，需包含以下分类：诗词大汇、英语名篇、童话寓言、诗歌美文、经典文学选段、经典影视台词、中华诗文经典、红色经典、红色家书、党性教育、绕口令、习主席语录、歌颂祖国、毛泽东诗词、名家经典、读我原创、历史风貌、小语种专区、国学诵读、节日诵读、为你读诗、童声绘本、生态文化诗词、军事好书等；支持用户方在朗读亭上自定义展示素材分类；
2.党建阵地≥1200篇：需包含思想理论、时政热点、基层党建、党史人物、全面小康、三严三实、两学一做、党刊精选、党建智库（包含习近平总书记讲话原声）、党课随身听（包含原声）、党员风采、脱贫攻坚、两会原声、人民知心话、青年英模、最可爱的人（军事）、深化改革开放、从严治党、建军节选、四史教育等多个分类；
3.视频配音≥200篇：需包含华语经典影视、高分外语影视、名人故事、演讲训练营、高分国漫、高分纪录片等多个分类；
4.朗读背景音乐储备≥2000篇，分类需包括安静、轻快、史诗、感人、进取、浪漫、悲伤等多种类型，主题包括歌颂祖国、励志人生、恋爱心事、青春校园、思乡亲情、童真童趣、友谊情深、自然诗意。读者可根据不同主题的朗读内容选择不同的背景配乐，更能打造一个引人入胜的朗读情景；
5.名家朗读示范音频≥1200篇，需包括中华古诗文经典诵读、名家读老舍、等专业音频；
（五）产品行业合规性认证
1.为保证软件产品的合法性，防止知识产权纠纷，产品制造商应具有版权保护能力。需提供朗读系统相关的：朗读云录播软件、朗读亭朗读播放软件、朗读作品分享传播软件、朗读大赛支撑系统等软件著作权；
★2.要求投标的朗读亭产品通过FCC、RoHS、IP54、PSE认证，保证整个硬件的安全、稳定和防尘防水；需提供上述认证证书；
（六）资源正版化及质量要求
1.为保证朗读资源里《中华古诗文经典读本》的示范音频内容合法来源，需提供资源授权证明材料，朗读作者包括但不限于：肖玉、陈亮、海霞、陆洋、虹云等知名大家；
★2.朗读亭资源需提供包括《龟兔赛跑》、《井底之蛙》、《农夫与蛇》、《守株待兔》、《乌鸦喝水》、《小小漫画家》、《二个我》、《我的超级爸爸》、《我的超级妈妈》等具有浓厚教育意义的优秀绘本,需提供资源授权证明材料及上述绘本的作品登记证；
★3.为保证朗读使用的背景音乐无知识产权纠纷，要求产品制造商提供背景音乐的授权文件，且数量不少于8000首，需在授权文件里面体现数量。
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	体感音乐放松系统
	一、产品配置：
1、标准型音乐放松椅1台
2、10寸以上安卓平板电脑1台
3、平板电脑落地支架1台
4、心理放松反馈系统1套
5、催眠眼罩2个
6、电源线1根
7、安装工具1个
二、产品详情：
1、标准型音乐放松椅产品尺寸：（椅背收起）≥98*96*100cm ±3cm（长宽高）；（椅背展开）≥165*96*80cm ±3cm（长宽高）；
2、产品净重：≥45KG，最大承载量：≥100KG   电源：220V（50HZ）；电动伸展，收缩，颜色：米黄色；
3、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-160度，腿部90度-180度任意调节
4、播音系统：内置专业级别蓝牙音乐播放器，一个低音喇叭两个高音喇叭，支持无线蓝牙连接播放音乐，支持U盘、sd卡外置播放音乐，支持12V1A对外供电。
5、音乐放松椅具备7点震动按摩系统。头部、肩部、腰部、臀部7点定位震动按摩，可单选按摩部位；多种按摩模式，震动强弱调节。
6、系统采用10寸以上平板系统1套（含平板支架）；
7、平板电脑内置心理放松反馈系统：
（1、身心反馈放松训练系统：采用用户自主注册登陆方式，个人数据独立保存，可储存人员数据无限制。
（2、系统内置提供各类心理减压引导内容，获得用户身心反馈数据，系统包括:检测中心、学习中心、调节中心、训练中心、档案中心等模块；系统载体主机实现开机自动启动，开机后自动进入系统。
一、检测中心：
（1）检测中心:采用HRV精神压力分析方法，依托生物反馈技术进行身心状态检测评估，用户可根据个体差异及需求自主选择检测时长（3分钟、4分钟、5分钟、6分钟）。
（2）检测中心具有数据模式和视频模式，检测过程中可自行切换模式；数据模式下：具有引导语和背景音乐两种音效，用户可根据自主情况进行切换，检测过程中用户可直观查看个体脉搏波、HRV、心率、平衡度、压力指数、放松指数、疲劳指数、抗压指数等量化数值及图表；视频模式下：系统提供视频内容供用户检测过程中进行观赏，视频模式下提供用户活性、平衡性、精神压力等心理状态评估图。
（3）检测完成完成后系统提供检测报告，检测报告内容包括：检测时长、平均心率、参考指数量化指标及评价（抗压能力、疲劳指数、压力指数、情绪指数）——三级评价；并根据量化指标分别生成各个参数指标评估结果以及建议。后期可在档案中心查看。
（4）系统根据检测指标情况生成本次检测人员量化健康值，并在主界面实时显示。
（5）系统根据检测情况自动推荐适合当下身心状态的调节内容，点击推荐体验图标后即可快捷进入相关调节内容。
（6）系统具有快速健康检测模式，点击主界面健康检测后，系统默认自动进入检测页面，检测时长为3分钟。
（二）学习中心：
系统提供5种放松方法教学内容，包括：呼吸放松法（时长为7分56秒）、肌肉放松法（时长为18分10秒）、想象放松法（时长为13分35秒）、腹式放松法（4分52秒）、鼻腔放松法（3分56秒）。教学内容为真人操作视频教学（非语音或漫画教学内容）
（三）调节中心：
（1）包括冥想放松（6分钟）、身心疗育（7分钟）、森林遐想（3分钟）、深度调养（21分钟）、精力恢复（45分钟）、脑波释压（6分钟）、湖影静思（7分钟）、心灵舒眠（18分钟）、神清气和（8分钟）风声回散（11分钟）等10个调节方案。用户可根据自己身心检测状态自主选择调节内容，也可根据系统自动推荐调节内容进行调节。
（2）进入调节中心后，具有数据模式和视频模式（视频内容与调节内容时长一致），调节过程中可自行切换模式；数据模式下：背景音乐自动播放（须与视频音效一致），调节过程中用户可直观查看个体脉搏波、HRV、心率、平衡度、压力指数、放松指数、疲劳指数、抗压指数等量化数值及图表；视频模式下：系统提供视频内容供用户调节过程中进行观赏，视频模式下提供用户活性、平衡性、精神压力等心理状态评估图。
（3）系统根据调节指标情况生成本次调节过程量化健康值，并在主界面实时显示。
（4）调节完成完成后系统提供调节报告，调节报告内容包括：调节时长、平均心率、参考指数量化指标及评价（抗压能力、疲劳指数、压力指数、情绪指数）——三级评价；并根据量化指标分别生成各个参数指标评估结果以及建议。后期可在档案中心查看。
（四）训练中心：
（1）提供花开富贵、春暖花开、龙舟竞赛、萝卜丰收、腾空而上、飞屋环游六个动态训练游戏，每种训练默认时长6分钟，可根据身心状态变化成功提取完成游戏，完成后系统用成功音效提醒用户，如倒计时6分钟结束未完成，则系统结束游戏。依据最新的生物反馈技术，采用新颖独特的游戏辅助训练，长期使用可以形成身心状态平衡的模式，从而有效的消除紧张、疲劳、焦虑等负面感受；根据调节内容游戏进行动态变化，直观反映当下身心状态，完成后根据完成情况生成训练报告。
（2）完成后系统提供训练报告，训练报告内容包括：训练时长、平均心率、参考指数量化指标及评价（抗压能力、疲劳指数、压力指数、情绪指数）——三级评价；并根据量化指标分别生成各个参数指标评估结果以及建议。后期可在档案中心查看。
（五）档案中心:
可查看历史相关档案报告，档案报告包括每次训练健康值及相关内容名称，以便用户及时准确查看。
1、催眠眼罩2个 23*7CM,黑色，透风棉质，带耳机通风口，带松紧调节扣；
2、附带安装工具（一字头，十字头螺丝刀）。
	1
	套
	
	
	

	总报价（小写）：                             公司名称（盖公司章）：

负责人（签字）：                             联系人电话：


项目要求：

1.调试、安装、兼容、售后工作，无论软硬件品牌是否一致，均需保障所有功能正项目要求：成交供应商为项目唯一总履约责任方，全权负责所有设备的适配、常、运行稳定。

2.质保期要求

2.1质保期内，所有设备出现兼容故障、功能异常、资源缺失、运行卡顿、硬件损坏等问题，均由成交供应商免费排查、调试、整改、更换，所有费用由供应商自行承担，不得推诿、免责。
2.2所有配套软件、素材资源均需保证正版合规，项目交付后无版权纠纷，若出现知识产权问题，由供应商全权承担责任并免费整改替换。
2.3全部设备整机质保期限不少于3年，产品核心主要部件质保按照国家及生产厂家公开最高质保标准执行，且不得低于国家“三包”相关规定；若生产厂家公开承诺的质保年限高于本项目要求的，按厂家更高质保标准执行。 质保期自项目整体验收合格之日起开始计算。质保期内，产品发生非人为损坏的质量问题，成交供应商须提供免费维修、保养、更换零配件或整机更换服务，全过程不得向采购人收取任何费用；更换的零部件/整机质保期重新按本条款约定执行。
3.设备参考品牌要求

注：以下品牌仅作技术档次参考，供应商可选用下述品牌，也可提供其他同等或优于下述品牌技术参数、质量档次的产品参与投标。

多媒体电视互动一体机：参考品牌：中电（L86)，视通(ST850A),清大智能(H086A01)；或同等档次及以上产品。

朗读亭：参考品牌：优谷(YG-LDT-V6.0)阅博（YB-LD3）中创（ZC-LDT-001）；或同等档次及以上产品。

（3）体感音乐放松系统：参考品牌：玖辰心理（JC-FSY）中育普德（ZYPD-SX）佳硕（JS-BN）；或同等档次及以上产品。

4.售后服务：接到采购人报修通知2小时内响应，24小时内到达现场完成故障处理。

5.投标人承诺所投全部产品完全响应报价清单所有技术参数，无负偏离、无功能删减，软硬件、资源、资质全部合规。
6.投标人承诺全权承担所有设备跨品牌兼容调试、故障整改、售后维保、资源正版兜底责任，质保期内所有问题免费整改更换，不推诿、不免责。
7.本报价为闭口全包价，包含项目交付、安装、调试、培训、质保、耗材、运输、税费、资源授权、兼容整改等所有费用，交付后无任何隐形收费。
8.项目预算价70000元，超过预算价为无效报价；费用包含运输、装卸等完成本项目的所有费、税，开具正规发票。

9.供货期：十天内送到甲方指定地点河南师范大学科技创新港校园，并安装调试具备正常使用条件。
10.支付方式：验收合格后支付全款。

